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说明：
1.为进一步加强市政工程施工质量管理，凡本市范围内的市政基础设施工程，施工单位应及时收集、整理、汇总填写《质量控制资料汇总册》，并为其真实性负责。
2.施工过程中在施工单位对工程质量控制资料等收集、整理并按本册资料要求进行汇总后，监理（建设）单位应对照相关资料的原件和规范标准、设计文件等要求对汇总的内容及时认真审查，填写相应的审查意见和签章，并对审查的结论负责。
3.所提供的资料为复印件时应加盖原件保存单位法人章，并注明原件存放地点。
4.本册资料竣工验收前应单独装订成册备查。
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一、工程基本信息资料




监督注册号： 3201013202100100000 



市 政 工 程
基 本 信 息 一 览 表




　　　建设单位  南京市某开发建设集团有限公司   
　    工程名称          xxx建设工程           
   　 工程地点       南京市秦淮区xx街道       
项目编码                                 









南京市市政工程质量安全监督站制


		


1

2


南京市市政工程质量安全监督站：
我单位建设的   xxx建设    工程按照《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》和《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》等有关规定，现到你站申请办理工程监督手续，请予受理。
附：一、工程概况及申报资料表
2、 工程规模及专业工程规模
3、 建设各方责任主体基本情况登记表



       建设单位（公章）：南京市某开发建设集团有限公司 
                               年    月    日

联系人： 刘工         联系电话：  

10


一、工程概况及申报资料表
	工


程


概


况
	工

程

类

型
	道路工程、排水工程、桥梁工程
	中标（合同）价
	xxx万元

	
	
	新建；
	结构类型
	水稳+沥青混凝土

	
	
	政府投资项目；
	地基基础类型
	复合地基

	
	合同开工日期
	2018.02.10
	合同竣工日期
	2020.08.09

	
	计划开工日期
	2018.02.10
	计划竣工日期
	2020.08.09

	
	当前形象进度
	未开工

	质量管理目标：扬子杯

	申
报
资
料
	序号
	申报资料名称
	文件（证书、合同）号
	办理部门
	办理日期

	
	1
	项目立项批文
	宁xx委【2017】72号
	南京市城乡建设管理委员会
	2017.
11.08

	
	2
	规划许可证
	地字第320104201810000号
	南京市规划局
	2017.
12.06

	
	3
	施工许可证
	320100202111170000
	南京市城乡建设管理委员会
	2017.
11.17

	
	4
	施工图设计文件审查合格证或免于施工图审查项目收件确认通知书
	10021(2018)第0101号
	南京市建设工程施工图审查管理中心
	2017.
12.13

	
	5
	施工中标通知书、合同
	BNB160008-05SG
	南京市某开发建设集团公司
	2017.
10.10

	
	6
	监理中标通知书、合同
	BNB160008-04JL
	南京市某开发建设集团公司
	2017.
10.10

	
	7
	勘察中标通知书、合同
	BNB160008-06KC
	南京市某开发建设集团公司
	2017.
10.10

	
	8
	设计中标通知书、合同
	BNB160008-07SJ
	南京市某开发建设集团公司
	2017.
10.10

	
	9
	检测单位资质、检测合同
	BNB160008-07SJ
	南京市某开发建设集团公司
	2017.
10.10

	
	10
	五方责任主体项目负责人法定代表人的授权书及工程质量终身责任承诺书
	/
	南京市某开发建设集团公司
	2018.
01.12

	
	11
	其他需要提供的资料
	/
	/
	/

	申报需说明的情况
	





二、工程规模及专业工程规模
	（一）工程规模

	单位（子单位）工程
	数量
	编号
	实施范围
	造价
（万元）
	结构形式
	工程概况

	道路工程
	1
	道路1
	桩号：K0+000~K0+359
段落：xx路~xx路
	xxx万元
	水稳+沥青混凝土
	长度：359m；宽度：16m；支路,设计时速：30km/h；机动车道数：2道；非机动道数：2道

	桥梁工程
	1
	桥1
	桩号：K0+106~K0+136
段落：上跨红花河
	xxx万元
	组合体系桥
	主线桥梁长度：30m；桥梁宽度：16m；最大跨度：   26m；联数：1联；汽车荷载等级城市-A级

	管道工程
	1
	管道1
	桩号：K0+027~K1+088 
段落：雨水管道
	xxx万元
	开槽施工管道
	管道总长：1061m；管径：D600、D800、D1000、D1200mm；管道类型：钢筋混凝土管

	（二）专业工程规模

	专业工程名称
	数量
	编号
	所属单位工程
	实施范围
	结构形式
	工程概况
	专业工程合同号
	专业工程合同额

	深基坑工程
	2
	基坑1
	桥梁工程
	桩号： K2+000-K2+040
面积： 1200㎡ 
	钢板桩
	桩长（深度）：15 m；基坑开挖深度：6m  支撑形式：钢支撑  ；
	按实填写
	xxx万元

	
	
	基坑2
	管道工程
	桩号：K0+030~K1+080
面积：150㎡
	钢板桩
	桩长（深度）：12  m；基坑开挖深度：5m  支撑形式：钢支撑  ；
	按实填写
	xxx万元



三、建设各方责任主体基本情况登记表
	
建设单位

	名　　称
	南京市某开发建设集团有限公司

	
	地　　址
	南京市广州路111号

	
	统一社会信用代码
	913201005628953874
	资质名称
	....

	
	资质等级
	....
	资质证书号
	....

	
	法定代表人
	马工
	联系电话
	....

	
	
	
	身份证号码
	....

	
	项目负责人
	刘工
	联系电话
	....

	
	
	
	身份证号码
	....

	勘察单位
	名　　称
	南京市某勘察院

	
	地　　址
	南京市油坊桥贾东村100号

	
	统一社会信用代码
	91320000184751117X
	资质名称
	工程勘察综合类甲级

	
	资质等级
	工程勘察综合类甲级
	资质证书号
	B13274650

	
	法定代表人
	赵工
	联系电话
	....

	
	
	
	身份证号码
	....

	
	项目负责人
	蒋工
	联系电话
	....

	
	
	
	身份证号码
	....

	
	
	
	执业资格证书
	....

	设计单位
	名　　称
	南京市某设计研究总院

	
	地　　址
	南京市秦虹路121号

	
	统一社会信用代码
	911100030828542712
	资质名称
	工程设计综合资质类甲级

	
	资质等级
	甲级
	资质证书号
	A111034439

	
	法定代表人
	桂工
	联系电话
	....

	
	
	
	身份证号码
	.....

	
	项目负责人
	沈工
	联系电话
	....

	
	
	
	身份证号码
	....

	
	
	
	执业资格证书
	....

	监理单位
	名　　称
	江苏省某工程咨询有限公司

	
	地　　址
	南京市长江后街11号

	
	统一社会信用代码
	704043620-6
	资质名称
	市政公用甲等

	
	资质等级
	甲等
	资质证书号
	交监公甲第160-2006号

	
	法定代表人
	沐工
	联系电话
	....

	
	
	
	身份证号码
	....

	
	市场负责人
	王工
	联系电话
	....

	
	
	
	身份证号码
	.....

	
	中标人员
	合同约定人员
	初次进场人员

	
	岗位/姓名
	执业资格证书
	岗位/姓名
	执业资格证书
	岗位/姓名
	执业资格证书

	
	
	身份证号码
	
	身份证号码
	
	身份证号码

	
	
	联系电话
	
	联系电话
	
	联系电话

	
	总监理工程师/赵工
	00370123
	总监理工程师/赵工
	00370123
	总监理工程师/赵工
	00370123

	
	
	320422196908141820
	
	320422196908141820
	
	320422196908141820

	
	
	13906147011
	
	13906147011
	
	13906147011

	
	总监代表/姓名
	00370111
	

	00370111
	

	00370111

	
	
	....
	
	....
	
	....

	
	
	....
	
	....
	
	....

	
	见证员/秦工
	32025473
	见证员/秦工
	32025473
	见证员/秦工
	32025473

	
	
	....
	
	....
	
	....

	
	
	....
	
	....
	
	....

	
	监理工程师/孙工
	32015439
	监理工程师/孙工
	32015439
	监理工程师/孙工
	32015439

	
	
	....
	
	....
	
	....

	
	
	....
	
	....
	
	....

	施








工







单








位
	总承包单位
	名称
	南京市某建设有限公司

	
	
	地址
	南京市栖霞大道106号

	
	
	统一社会信用代码
	9131000063126403X1
	资质名称
	市政公用工程施工总承包特级

	
	
	资质等级
	特级
	资质证书号
	131055315

	
	
	安全生产许可证号
	0000010352
	有效截止日期
	2027.06

	
	
	信用手册号
	50222365
	信用手册状态
	有效

	
	
	法人代表
	李工
	联系电话
	....

	
	
	
	
	身份证号码
	....

	
	
	
	
	安全考核证号
	....

	
	
	企业技术负责人
	刘工
	联系电话
	....

	
	
	
	
	身份证号码
	....

	
	
	
	
	安全考核证号
	....

	
	
	中标人员
	合同约定人员
	初次进场人员

	
	
	岗位/姓名
	执业资格证书
	岗位/姓名
	执业资格证书
	岗位/姓名
	执业资格证书

	
	
	
	身份证号码
	
	身份证号码
	
	身份证号码

	
	
	
	安全考核证号
	
	安全考核证号
	
	安全考核证号

	
	
	
	联系电话
	
	联系电话
	
	联系电话

	
	
	项目经理/李工
	沪1310708052
	项目经理/李工


	沪131070805240
	项目经理/王工


	苏132161606870

	
	
	
	362522197104134125
	
	362522197104134125
	
	320324198608193535

	
	
	
	沪建安B（2009）0008658
	
	沪建安B（2009）0008658
	
	沪建安B（2009）0007435

	
	
	
	18751878215
	
	18751878215
	
	15950576692

	
	
	项目技术负责人/杨工
	（2020）86388
	项目技术负责人/杨工

	（2020）86388
	项目技术负责人/杨工

	（2020）86388

	
	
	
	320124198301242618
	
	320124198301242618
	
	320124198301242618

	
	
	
	....
	
	....
	
	....

	
	
	质检员
	岗位证书号
	刘工
	3214109010033
	贾工
	321610901301

	
	
	
	身份证号码
	
	....
	
	....

	
	
	安全员
	岗位证书号
	徐工
	沪建安C(2016)0071967
	宋工
	沪建安C(2016)0071967

	
	
	
	身份证号码
	
	....
	
	....

	
	专业承包单位
	名称
	南京市某工程承包单位

	
	
	地址
	南京市马群街道11号

	
	
	统一社会信用代码
	....
	资质名称
	市政公用工程施工总承包一级

	
	
	资质等级
	一级
	资质证书号
	....

	
	
	法人代表
	宋工
	身份证号码
	....

	
	
	
	
	联系电话
	....

	
	
	技术负责人
	冯工
	身份证号码
	....

	
	
	
	
	联系电话
	....

	
	
	市场负责人
	钱工
	身份证号码
	....

	
	
	
	
	联系电话
	....

	
	
	中标人员
	合同约定人员
	初次进场人员

	
	
	岗位/姓名
	执业资格证书
	岗位/姓名
	执业资格证书
	岗位/姓名
	执业资格证书

	
	
	
	身份证号码
	
	身份证号码
	
	身份证号码

	
	
	
	安全考核证号
	
	安全考核证号
	
	安全考核证号

	
	
	
	联系电话
	
	联系电话
	
	联系电话

	
	
	项目经理/孙工
	沪13107080511
	项目经理/孙工

	沪13107080511
	项目经理/孙工

	沪13107080511

	
	
	
	362522197205134100
	
	362522197205134100
	
	362522197205134100

	
	
	
	沪建安B（2009）0008644
	
	沪建安B（2009）0008644
	
	沪建安B（2009）0008644

	
	
	
	18751878125
	
	18751878125
	
	18751878125

	
	
	项目技术负责人/姓名
	（2020）86312
	项目技术负责人/杨工

	（2020）86312
	项目技术负责人/杨工

	（2020）86312

	
	
	
	320124199001242125
	
	320124199001242125
	
	320124199001242125

	
	
	
	....
	
	....
	
	....

	
	
	质检员/姓名
	岗位证书号
	刘工
	3214109010121
	贾工
	321610901525

	
	
	
	身份证号码
	
	....
	
	....

	
	
	安全员/姓名
	岗位证书号
	徐工
	沪建安C(2018)0071977
	宋工
	沪建安C(2018)0071945

	
	
	
	身份证号码
	
	....
	
	....

	
	劳务分包单位
	名称
	南京市某劳务有限公司

	
	
	地址
	南京市瑞金路11号

	
	
	统一社会信用代码
	....
	劳务登记情况
	已登记

	
	
	法人代表
	罗工
	身份证号码
	....

	
	
	
	
	联系电话
	....

	
	
	中标人员
	合同约定人员（信息补录、修改）
	初次进场人员

	
	
	岗位/姓名
	资格证号
	岗位/姓名
	资格证号
	岗位/姓名
	资格证号

	
	
	
	身份证号码
	
	身份证号码
	
	身份证号码

	
	
	劳务经理/秦工
	....
	劳务经理/秦工
	....
	默认中标或合同约定、修改
	/

	
	
	
	....
	
	....
	
	/

	
	
	施工员
	....
	张工
	....
	/
	/

	
	
	
	....
	
	....
	
	/

	
	
	安全员
	....
	李工
	....
	/
	/

	
	
	
	....
	
	....
	
	/

	
	专业分包单位
	名称
	南京市某建筑公司

	
	
	地址
	南京市迈皋桥街道18号

	
	
	企业组织机构代码
	913100006
	专业承包范围
	土石方工程

	
	
	资质等级
	专业承包一级
	资质证书号
	131078663

	
	
	信用手册号
	50222446
	信用手册状态
	有效

	
	
	中标人员
	合同约定人员
	初次进场人员

	
	
	岗位/姓名
	执业资格证书
	岗位/姓名
	执业资格证书
	岗位/姓名
	执业资格证书

	
	
	
	身份证号码
	
	身份证号码
	
	身份证号码

	
	
	
	安全考核证号
	
	安全考核证号
	
	安全考核证号

	
	
	
	联系电话
	
	联系电话
	
	联系电话

	
	
	项目经理/宋工
	沪13107080713
	项目经理/宋工

	沪13107080713
	项目经理/宋工

	沪13107080713

	
	
	
	362522198807165263
	
	362522198807165263
	
	362522198807165263

	
	
	
	沪建安B（2017）0128754
	
	沪建安B（2017）0128754
	
	沪建安B（2017）0128754

	
	
	
	18785241259
	
	18785241259
	
	18785241259

	
	
	项目技术负责人/刘工
	（2020）86312
	项目技术负责人/刘工

	（2020）86312
	项目技术负责人/刘工

	（2020）86312

	
	
	
	310124199408221213
	
	3120124199408221213
	
	310124199408221213

	
	
	
	....
	
	....
	
	....

	
	
	质检员
	岗位证书号
	朱工
	3214109010202
	常工
	321610908878

	
	
	
	身份证号码
	
	....
	
	....

	
	
	安全员
	岗位证书号
	徐工
	沪建安C(2017)0066598
	宋工
	沪建安C(2018)0078521

	
	
	
	身份证号码
	
	....
	
	....

	我单位承诺所报送的工程质量监督注册（备案）资料真实有效。



                                               建设单位（公章）
                                                           年  月  日 





南京市市工程质量监督档案(2023版)                                      ZJ1：申报须知

申 报 须 知
一、申报程序：
1.建设单位通过施工许可系统进行监督申报，申报成功后，工程项目自动推送至南京智慧市政监管平台。
2.工程开工前，建设单位项目人员南京市智慧城建综合服务平台（https://zhcjfw.njsjw.cn:9071/njjw-zhfwpt/frame/pages/login/oauth2login）进入南京智慧市政监管平台网上办事大厅建设单位项目端项目信息模块修改或补录工程基本信息，填报完成确认无误后，下载打印责任单位签章后备查。
3.南京市智慧城建综合服务平台建设单位项目账号为“监督注册号-JS”（3201013202300xx0001-JS），登录方式为“账号+密码+短信验证码”登录，默认密码为Njsz123456#。
4.工程基本信息补录或修改提交前应仔细核对信息准确性、真实性，提交后填报的信息无法修改。填报的工程基本信息如有变更，可进行信息变更填报。
二、填报说明：
1.建设单位按本表的要求，逐项填写。内容应真实、齐全。
2.建设单位须加盖法人章，各质量责任主体单位名称填写全称。
3.工程分类应符合国家标准《建设工程分类标准》GB/T50841-2013的规定。
4.结构类型：主要为梁式桥、拱式桥、斜拉桥、钢构桥、悬索桥、组合体系桥、沥青混凝土+二灰结石、沥青混凝土+水稳碎石、水泥混凝土+二灰结石、水泥混凝土+水稳碎石、钢筋混凝土挡墙、块石挡墙等。
5.地基基础类型：天然地基、复合地基（深层搅拌桩、挤密桩、碎石桩、石灰桩）等、桩基础、条基、整板基础、独立基础、箱型基础等。
6.“申报需说明的情况”一栏主要填写办理工程质量监督手续时，已施工工程进度情况，填写清楚。
7.《建设各方责任主体基本情况登记表》要准确填写，联系电话均填本人手机号码。“施工单位”栏若有分包单位，除填写总包单位外，还应填写分包单位。
8.“项目编码”采用项目立项部门赋予的项目编码。
9.表格不够填写的可增加，格式不变。
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工程项目主要管理人员变更一览表
工程名称：xxx建设工程                       监督注册号： 3201013202100100000 
	单位
	名称
	中标人员
	第一次变更
	第二次变更
	第三次变更

	建设单位
	项目负责人
	刘工
/
2017.10.10
	李工
/
2018.3.23
	戴工
/
2019.8.9
	/

	勘察单位
	项目负责人
	汤工
AY073200488
2017.10.10
	/
	/
	/

	设计单位
	项目负责人
	沈工
A111005439
2017.10.10
	/
	/
	/

	施工单位
	项目经理
	李工
沪131070800000 
2017.10.10
	王工
苏132161606000
2019.7.9
	/
	/

	监理单位
	总监理工程师
	丁工
32014687
2017.10.10
	/
	/
	/



建设单位（公章）
项目负责人（签字）：       




工程检测批、分项、分部工程划分表
工程名称：xxx建设工程                    监督注册号： 3201013202100100000  
	单位（子单位）工程
	分部工程
	子分部工程
	分项工程
	检验批（个数）

	道路工程
	路基
	/
	钢塑土工格栅
	2

	
	
	
	路床开挖
	5

	
	
	
	碎石土
	11

	
	
	
	6%灰土
	28

	
	
	
	泡沫混凝土
	35

	
	
	
	...
	...

	
	基层
	/
	12%灰土基层
	3

	
	
	
	水泥稳定碎石基层
	2

	
	
	
	...
	...

	
	面层
	/
	透层
	1

	
	
	
	封层
	1

	
	
	
	粘层
	1

	
	
	
	沥青面层
	2

	
	人行道
	/
	路缘石
	2

	
	
	
	人行道基层（级配碎石）
	2

	
	
	
	...
	...

	排水工程
	土方工程
	/
	沟槽土方（沟槽开挖）
	15

	
	
	
	沟槽土方（沟槽支撑）
	3

	
	
	
	沟槽土方（沟槽回填）
	386

	
	
	
	...
	...

	
	管道主体工程
	/
	管道基础
	24

	
	
	
	管道接口连接
	12

	
	
	
	...
	...

	排水工程
	附属构筑物
	/
	井室（预制拼装结构）
	13

	
	
	
	井室（现浇混凝土结构）
	24

	
	
	
	...
	...

	桥梁工程
	地基与基础
	/
	钢筋笼制作与安装
	12

	
	
	
	混凝土灌注
	12

	
	墩台
	/
	钢筋
	65

	
	
	
	混凝土
	42

	
	支座
	/
	垫石混凝土
	4

	
	
	
	支座安装
	4

	
	桥跨承重结构
	/
	钢梁加工
	12

	
	
	
	现场安装
	12

	
	
	
	混凝土结构浇筑（模板与支架）
	33

	
	桥面系
	/
	伸缩装置
	2

	该工程划分为  道路 、排水、桥梁共 3 个(子)单位工程，其中， 道路 (子)单位工程分为 4  个分部工程、 13 个分项工程； 排水 (子)单位工程分为 3 个分部工程、 7 个分项工程； 桥梁 (子)单位工程分为 5 个分部工程、 10 个分项工程
项目质量负责人（签字）：                                 年  月  日

	施工单位检查意见：
□是□否同意按此执行。
项目经理（签字）：            年  月  日
	监理单位审查意见：
□是□否同意按此执行。
总监理工程师（签字）：          年  月  日



建筑材料（构配件）抽样复试计划表
工程名称：xxx建设工程                                                                                                 共1页第1页
	序号
	材料名称
	规格/等级
	计划数量
（设计量/单位）
	复试批次
(应测)
	抽样复试检测参数

	1
	水泥
	P.O42.5
	3270t
	7
	安定性、标准稠度用水量、比表面积、凝结时间、密度、强度

	2
	水泥
	P.O52.5
	600t
	2
	安定性、标准稠度用水量、比表面积、凝结时间、密度、强度

	3
	石灰
	III级
	2645t
	23
	有效钙镁含量、未消解残渣含量、含水量、细度

	4
	井壁模块
	MY-7
	1935块
	1
	抗压强度、抗渗性能

	5
	井壁模块
	MY-11
	1430块
	1
	抗压强度、抗渗性能

	6
	水泥稳定性碎石
	3.5MPa
	9600㎡
	5
	无侧限抗压强度

	7
	混凝土标养试块
	C30
	236m³
	3
	抗压强度

	8
	钢筋
	HRB400 Φ12
	35t
	1
	抗拉强度、弯曲性能、重量偏差

	9
	钢筋
	HRB400 Φ14
	62t
	2
	抗拉强度、弯曲性能、重量偏差

	...
	...
	...
	...
	...
	...

	合计
	6种
	
	
	
	

	按照国家、行业标准规范及施工图设计文件等要求，该工程计划对  6  种建筑材料进行  45  批次进场复试。
项目质量负责人（签字）：

	施工单位审查意见：
该复试计划□是□否符合施工图设计文件和验收规范要求。□是□否同意按此执行。
项目经理（签字）：
年  月  日  （公章）
	监理单位审查意见：
该复试计划□是□否符合施工图设计文件和验收规范要求。□是□否同意按此执行。
总监理工程师（签字）：
年  月  日  （公章）





结构实体及功能性检测计划表
工程名称：xxx建设工程                                              共1页第1页
	序号
	类别
	分部工程
	检测部位
（分项工程）
	检测参数
	工程量
	检测数量

	
	
	
	
	
	数量
	单位
	数量
	单位

	1
	结构实体
	路基
	碎石土
	压实度
	44570
	㎡
	135
	点

	2
	
	
	6%灰土
	压实度
	60950
	㎡
	153
	点

	3
	
	
	8%灰土
	压实度
	61080
	㎡
	166
	点

	4
	
	基层
	12%灰土
	压实度
	53570
	㎡
	54
	点

	5
	
	
	水稳
	压实度
	29610
	㎡
	30
	点

	6
	
	
	厚度
	厚度
	14805
	㎡
	15
	点

	7
	
	面层

	沥青上面层
	厚度
	14805
	㎡
	15
	点

	8
	
	
	沥青面层
	总厚度
	14805
	㎡
	15
	点

	9
	
	
	沥青上面层
	压实度
	14805
	㎡
	15
	点

	10
	
	
	沥青下面层
	压实度
	14805
	㎡
	15
	点

	1
	功能检测
	路基
	路床顶
	弯沉
	5600
	m
	280
	点

	2
	
	基层
	水稳顶
	弯沉
	4880
	m
	244
	点

	3
	
	面层
	沥青顶
	弯沉
	1220
	m
	61
	点

	4
	
	
	沥青顶
	抗滑系数
	1220
	m
	6
	点

	5
	
	
	沥青顶
	构造深度
	1220
	m
	6
	点

	6
	
	
	沥青顶
	渗水系数
	1220
	m
	6
	点

	7
	
	
	沥青顶
	平整度
	1220
	m
	24
	点

	8
	
	管道主体工程
	雨污水管道
	CCTV
	45
	井段
	45
	井段

	9
	
	
	污水管道
	闭水试验
	15
	井段
	15
	井段

	
	按照国家、行业标准规范及施工图设计文件等要求，该工程共需进行 10  项结构实体检测和 9  项功能性检测。
项目质量负责人（签字）：             年  月  日

	
	施工单位检查意见：
工程结构实体及功能性检测计划□是□否符合施工图设计文件和验收规范要求，□是□否同意按此执行。
项目经理（签字）：
年  月  日  （公章）
	监理单位审查意见：
工程结构实体及功能性检测计划□是□否符合施工图设计文件和验收规范要求，□是□否同意按此执行。
总监理工程师（签字）：
年  月  日（公章）  










二、建筑材料（构配件）进场复试资料


建筑材料（构配件）抽样复试情况汇总表
工程名称： xxx建设工程                                                                                       共 1 页第 1 页
	序号
	材料名称
	规格/等级
	计划数量
（设计量/单位）
	实际数量
	复试批次
	复试检测情况

	
	
	
	
	
	
	合格批次
	不合格批次

	1
	水泥
	P.O42.5
	2750t
	2758t
	9
	9
	0

	2
	橡胶圈
	DN300
	255根
	260根
	1
	1
	0

	3
	伸缩缝
	W-A型
	10.6m
	15m
	1
	1
	0

	4
	灰土
	6%
	950m2
	960m2
	2
	1
	1

	5
	
	12%
	950m2
	960m2
	1
	1
	0

	6
	水泥稳定性碎石
	4.5%
	890m2
	910m2
	1
	1
	0

	7
	混凝土标养试块
	C15
	368m³
	380m³
	5
	5
	0

	8
	
	P6
	18m³
	19m³
	1
	1
	0

	9
	钢筋
	HRB400 Φ12
	54t
	54t
	1
	1
	0

	10
	
	HRB400 Φ14
	72t
	72t
	2
	2
	0

	11
	
	HRB400 Φ16
	9t
	9t
	1
	1
	0

	累计
	
	
	
	
	25
	24
	1

	该工程计划对  7  种建筑材料进行  25  批次进场复试。
该工程实际共对 7  种建筑材料开展了 25  批次进场复试。合格 24  批次，不合格 1 批次，不合格批次☑是□否处置到位。
项目质量负责人（签字）：                 年   月   日

	施工单位检查意见：
工程使用的主要建筑材料□是□否按要求进场复试，复试结果☑是□否符合要求，不合格批次☑是□否处置到位。
项目经理（签字）：
年  月  日  （公章）
	监理单位审查意见：
该工程使用的主要建筑材料监理见证检测24 批次，☑是□否按要求进场复试，复试结果☑是□否符合要求，不合格批次☑是□否处置到位。
总监理工程师（签字）：
年  月  日  （公章）




建筑材料（构配件）合格证、进场检测记录、抽样复试报告记录表
工程名称：xxx建设工程                        建筑材料名称：水泥                                            共 2 页第 1 页
	序号
	材料名称
	规格/等级
	合格证/
质保书编号
	生产
厂家
	进场
	使用部位
（分部工程）
	进场检测记录
	复试批次
	检测参数
	复试报告号
	检测结果
	检测单位

	
	
	
	
	
	数量
	日期
	
	
	
	
	
	合格
	不合格
	

	1
	/
	P.O42.5
	90075
	按实
填写
	410t
	2019.5.6
	路基
	1份
	1
	安定性、标准稠度用水量、比表面积、凝结时间、密度、强度
	A05910111900700
	1
	0
	xx检测中心

	2
	/
	P.O42.5
	90076
	按实
填写
	450t
	2019.6.6
	路基
	1份
	1
	安定性、标准稠度用水量、比表面积、凝结时间、密度、强度
	A05910111900800
	1
	0
	xx检测中心

	3
	/
	P.O42.5
	90102
	按实
填写
	438t
	2019.7.2
	人行道
	1份
	1
	安定性、标准稠度用水量、比表面积、凝结时间、密度、强度
	A05910111901101
	1
	0
	xx检测中心

	4
	/
	P.O42.5
	90104
	按实
填写
	420t
	2019.7.3
	人行道
	1份
	1
	安定性、标准稠度用水量、比表面积、凝结时间、密度、强度
	A05910111901102
	1
	0
	xx检测中心

	5
	/
	P.O42.5
	90112
	按实
填写
	150t
	2019.7.5
	附属构筑物
	1份
	1
	安定性、标准稠度用水量、比表面积、凝结时间、密度、强度
	A05910111901103
	1
	0
	xx检测中心

	6
	/
	P.O42.5
	90115
	按实
填写
	210t
	2019.7.9
	附属构筑物
	1份
	1
	安定性、标准稠度用水量、比表面积、凝结时间、密度、强度
	A05910111901107
	1
	0
	xx检测中心

	工程名称：xxx建设工程                        建筑材料名称：水泥                                          共 2 页第 2 页

	序号
	材料名称
	规格/等级
	合格证/
质保书编号
	生产
厂家
	进场
	使用部位
（分部工程）
	进场检测记录
	复试批次
	检测参数
	复试报告号
	检测结果
	检测单位

	
	
	
	
	
	数量
	日期
	
	
	
	
	
	合格
	不合格
	

	7
	/
	P.O42.5
	90112
	按实
填写
	300t
	2019.7.7
	附属构筑物
	1份
	1
	安定性、标准稠度用水量、比表面积、凝结时间、密度、强度
	A05910111901105
	1
	0
	xx检测中心

	8
	/
	P.O42.5
	90115
	按实
填写
	200t
	2019.7.8
	附属构筑物
	1份
	1
	安定性、标准稠度用水量、比表面积、凝结时间、密度、强度
	A05910111901106
	1
	0
	xx检测中心

	9
	/
	P.O42.5
	90115
	按实
填写
	210t
	2019.7.9
	附属构筑物
	1份
	1
	安定性、标准稠度用水量、比表面积、凝结时间、密度、强度
	A05910111901107
	1
	0
	xx检测中心

	该工程中 水泥 等 1 建筑材料共进场 9 次，进场检测记录 9 份，复试 9 个批次，检测结果：合格 9 批次，不合格 0 批次（不合格批次☑是□否处理到位）。

项目质量负责人（签字）：                 年   月   日

	施工单位检查意见：
该建筑材料出厂合格证和复试报告□是否齐全，□是□否符合要求。

项目经理（签字）：                   年  月  日
	监理单位审查意见：
该建筑材料监理见证检测   批次，出厂合格证和复试报告□是□否齐全，□是□否符合要求。
总监理工程师（签字）：                    年  月  日



建筑材料（构配件）合格证、进场检测记录、抽样复试报告记录表
工程名称：xxx建设工程                        建筑材料名称：/                                            共 1 页第 1 页
	序号
	材料名称
	规格/等级
	合格证/
质保书编号
	生产厂家
	进场
	使用部位
（分部工程）
	进场检测记录
	复试批次
	检测参数
	复试报告号
	检测结果
	检测单位

	
	
	
	
	
	数量
	日期
	
	
	
	
	
	合格
	不合格
	

	1
	灰土
	6%
	/
	按实填写
	960m2
	2019.6.4
	路基
	1
	1
	石灰剂量
	A05930911910118
	0
	1
	xx检测中心

	2
	灰土
	6%
	/
	按实填写
	960m2
	2019.6.7
	路基
	1
	1
	石灰剂量
	A05930911910119
	1
	0
	xx检测中心

	3
	灰土
	12%
	/
	按实填写
	960m2
	2019.6.20
	底基层
	1
	1
	石灰剂量
	A05930911910120
	1
	0
	xx检测中心

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	无侧限抗压强度
	A05930911910121
	1
	0
	xx检测中心

	4
	橡胶圈
	DN300
	XJ01
	按实填写
	260根
	2019.6.6
	管道主体
工程
	1
	1
	硬度、拉伸强度、拉断伸长率
	A05930911909777
	1
	0
	xx检测中心

	5
	伸缩缝
	W-A型
	000456
	按实填写
	15m
	2019.6.7
	桥面系
	1
	1
	外观质量、涂层厚度、防水性能
	A05970012301657
	1
	0
	xx检测中心

	6
	水泥稳定碎石
	4.5%
	/
	按实填写
	910m2
	2019.7.2
	基层
	1
	1
	水泥剂量
	A05930911915657
	1
	0
	xx检测中心

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	无侧限抗压强度
	A05930911915650
	1
	0
	xx检测中心

	该工程中 / 等 4 建筑材料共进场 6 次，进场检测记录 6 份，复试 6 个批次，检测结果：合格 5 批次，不合格 1 批次（不合格批次☑是□否处理到位）。
项目质量负责人（签字）：                 年   月   日

	施工单位检查意见：
该建筑材料出厂合格证和复试报告□是否齐全，□是□否符合要求。

项目经理（签字）：                   年  月  日
	监理单位审查意见：
该建筑材料监理见证检测   批次，出厂合格证和复试报告□是□否齐全，□是□否符合要求。
总监理工程师（签字）：                    年  月  日


建筑材料（构配件）合格证、进场检测记录、抽样复试报告记录表
工程名称：xxx建设工程                        建筑材料名称：钢筋                                          共 1 页第 1 页
	序号
	材料名称
	规格/等级
	合格证/
质保书编号
	生产厂家
	进场
	使用部位
（分部工程）
	进场检测记录
	复试批次
	检测参数
	复试报告号
	检测结果
	检测单位

	
	
	
	
	
	数量
	日期
	
	
	
	
	
	合格
	不合格
	

	1
	钢筋
	HRB400
Φ12
	190712D00119
	按实填写
	14t
	2019.8.5
	附属构筑物
	1
	1
	抗拉强度、弯曲性能、重量偏差
	A05910211902520
	1
	0
	xx检测中心

	
	
	
	
	
	40t
	2019.8.5
	地基与基础
	
	
	
	
	
	
	

	2
	钢筋
	HRB400
Φ14
	LG7931501
	按实填写
	72t
	2019.8.5
	附属构筑物
	1
	2
	抗拉强度、弯曲性能、重量偏差
	A05910211902521
A05910211902522
	2
	0
	xx检测中心

	3
	钢筋
	HRB400
Φ16
	190429D00212
	按实填写
	9t
	2019.8.5
	附属构筑物
	1
	1
	抗拉强度、弯曲性能、重量偏差
	A05910211902523
	1
	0
	xx检测中心

	该工程中 钢筋 等 1 建筑材料共进场 3 次，进场检测记录 3 份，复试 4 个批次，检测结果：合格 4 批次，不合格 0 批次（不合格批次☑是□否处理到位）。

项目质量负责人（签字）：                 年   月   日

	施工单位检查意见：
该建筑材料出厂合格证和复试报告□是否齐全，□是□否符合要求。

项目经理（签字）：                   年  月  日
	监理单位审查意见：
该建筑材料监理见证检测   批次，出厂合格证和复试报告□是□否齐全，□是□否符合要求。
总监理工程师（签字）：                    年  月  日





混凝土标养试件检测记录表
工程名称：  xxx建设工程                                                                                  共 1  页第 1  页
	序号
	分部工程
	结构部位
（检测批名称）
	强度
等级
	进场日期
	浇筑量（m3）
	制作日期
	检测日期
	龄期
	抗压强度代表值(MPa)
	检测结果
	检测报告编号
	检测单位

	1
	管道主体工程
	Y1-Y2
管道基础
	C15
	2019.9.5
	98m³
	2019.9.5
	2019.10.03
	28d
	21.3
	合格
	A05910411918943
	xx检测中心

	2
	管道主体工程
	Y2-Y3
管道基础
	C15
	2019.9.15
	102m³
	2019.9.15
	2019.10.13
	28d
	17.2
	合格
	A05920611900838
	xx检测中心

	3
	
	
	
	
	
	2019.9.15
	2019.10.13
	28d
	17.5
	合格
	A05920611900839
	xx检测中心

	4
	管道主体工程
	Y3-Y4
管道基础
	C15
	2019.11.1
	91m³
	2019.11.1
	2019.12.15
	28d
	22.4
	合格
	A05910411925008
	xx检测中心

	5
	管道主体工程
	Y4-Y5
管道基础
	C15
	2022.11.2
	89m³
	2022.11.2
	2022.12.27
	28d
	25.2
	合格
	A05910412225853
	xx检测中心

	6
	管道主体工程
	Y4井室
	P6
	2022.11.2
	19m³
	2022.11.2
	2022.12.27
	28d
	/
	合格
	A05910412225850
	xx检测中心

	该工程共 1  分部工程涉及混凝土浇筑，目前已完成 1  分部工程混凝土浇筑，各分部工程共分为 6 个检测批、 2  个强度等级，留置标养试件  6  组，检测报告  6  份（是□否齐全），其中合格 6 份，不合格  0 份。
项目质量负责人（签字）：             年  月  日

	施工单位检查意见：
该分部工程混凝土标养试件抗压强度、抗渗性能检测报告☑是□否齐全，不合格批次☑是□否处置到位。
项目经理（签字）：                             年  月  日
	监理单位审查意见：
该分部工程混凝土标养试件抗压强度、抗渗性能检测报告☑是□否齐全，不合格批次☑是□否处置到位。
总监理工程师（签字）：                       年  月  日














三、结构实体及功能性试验、检测资料

结构实体及功能性检测情况汇总表
工程名称： xxx建设工程                                                                                           共 1 页第 2 页
	序号
	检测类别
	分部工程
	检测部位
（分项工程）
	检测参数
	检测数量
	检测结果

	
	
	
	
	
	数量
	单位
	合格
	不合格

	1
	结构实体
	路基
	碎石土
	压实度
	30
	点
	30
	0

	2
	
	
	6%灰土
	压实度
	31
	点
	30
	1

	3
	
	基层
	12%灰土
	压实度
	9
	点
	9
	0

	4
	
	
	12%灰土
	无侧限抗压强度
	2
	组
	2
	0

	5
	
	
	水稳
	压实度
	3
	点
	3
	0

	6
	
	
	水稳
	无侧限抗压强度
	2
	组
	2
	0

	7
	
	
	水稳
	厚度
	3
	点
	3
	0

	8
	
	面层
	沥青上面层
	厚度
	1
	点
	1
	0

	9
	
	
	沥青面层
	总厚度
	1
	点
	1
	0

	10
	
	
	沥青上面层
	压实度
	1
	点
	1
	0

	11
	
	
	沥青下面层
	压实度
	1
	点
	1
	0

	12
	
	地基与基础
	桩基
	钢筋焊接拉伸性能
	1
	组
	1
	0

	13
	
	
	
	桩身完整性
	1
	根
	1
	0

	14
	
	
	
	桩基承载力
	1
	根
	1
	0

	15
	
	墩台
	墩台
	钢筋机械连接拉伸性能
	1
	组
	1
	0

	16
	
	
	
	混凝土同养试件抗压强度
	2
	组
	2
	0

	17
	
	桥跨承重结构
	腹板
	超声波检测
	1
	组
	1
	0

	18
	
	
	顶板
	涂层厚度
	1
	组
	1
	0

	19
	
	
	T梁
	混凝土同养试件抗压强度
	1
	组
	1
	0

	1
	功能检测
	路基
	路床顶
	弯沉
	56
	点
	56
	0

	2
	
	基层
	水稳顶
	弯沉
	32
	点
	32
	0

	3
	
	面层
	沥青顶
	弯沉
	12
	点
	12
	0

	4
	
	管道主体工程
	雨污水管道
	CCTV
	8
	井段
	7
	1

	5
	
	
	污水管道
	闭水试验
	5
	井段
	5
	0

	该工程共计 7 分部工程，共完成了 19 项结构实体和 5 项功能性检测。
结构实体检测不合格批次共计 1 项 1 批，☑是□否处置闭合，功能性检测不合格批次共计 1 项 1 批，☑是□否处置闭合。
项目质量负责人（签字）：               年  月  日

	施工单位检查意见：
工程结构实体及功能性检测☑是□否符合施工图设计文件和验收规范要求，检测结果☑是□否符合要求，不合格批次☑是□否处置到位。
项目经理（签字）：            年  月  日  （公章）
	监理单位审查意见：
工程结构实体及功能性检测监理见证检测 206 批次，☑是□否符合施工图设计文件和验收规范要求，检测结果☑是□否符合要求，不合格批次☑是□否处置到位。
总监理工程师（签字）：             年  月  日  （公章）




结构实体检测记录表
工程名称：  xxx建设工程                                                                                     共 2 页第 1 页
	序号
	分部工程
	检测部位
（检验批名称）
	检测参数
	检测数量
（数量/单位）
	设计标准
	检测
结果
	报告时间
	检测报告编号
	检测单位

	1
	路基
	K0+039-K0+200碎石土第1层
	压实度
	15点
	93%
	合格
	2019.11.14
	A05930911926379
	xx检测中心

	2
	路基
	K0+039-K0+200碎石土第2层
	压实度
	15点
	93%
	合格
	2019.11.15
	A05930911926380
	xx检测中心

	3
	路基
	K0+039-K0+200
6%灰土第1层
	压实度
	1点
	95%
	不合格
	2019.11.6
	A05930911925000
	xx检测中心

	
	
	
	
	14点
	95%
	合格
	
	
	

	4
	路基
	K0+039-K0+200
6%灰土第1层
	压实度
	1点
	95%
	合格
	2019.11.7
	A05930911925592
	xx检测中心

	5
	路基
	K0+039-K0+200
6%灰土第2层
	压实度
	15点
	95%
	合格
	2019.11.8
	A05930911925598
	xx检测中心

	6
	基层
	K0+039-K0+185 12%灰土
	压实度
	9点
	97%
	合格
	2019.12.26
	A05930911931305
	xx检测中心

	7
	基层
	K0+039-K0+185第1层水稳
	压实度
	3点
	98%
	合格
	2020.1.7
	A05930912000638
	xx检测中心

	8
	基层
	K0+39-K0+185
水稳
	厚度
	3点
	400mm
	合格
	2020.1.6
	A05970012000052
	xx检测中心

	9
	面层
	K0+060
	沥青上面层厚度
	1点
	40mm
	合格
	2021.3.19
	A05931212101127
	xx检测中心

	10
	面层
	K0+060
	沥青总厚度
	1点
	140mm
	合格
	2023.2.13
	A05931212301471
	xx检测中心

	11
	面层
	K0+060
	沥青上面层压实度
	1点
	95%
	合格
	2023.2.13
	A05931212301500
	xx检测中心

	工程名称：  xxx建设工程                                                                                     共 2 页第 2 页

	序号
	分部工程
	检测部位
（检验批名称）
	检测参数
	检测数量
（数量/单位）
	设计标准
	检测
结果
	报告时间
	检测报告编号
	检测单位

	12
	面层
	K0+060
	沥青下面层压实度
	1点
	95%
	合格
	2023.2.13
	A05931212301501
	xx检测中心

	13
	土方工程
	Y1-Y2左右胸腔回填第一层
	压实度
	6点
	90%
	合格
	2023.3.13
	A05931212301512
	xx检测中心

	14
	土方工程
	Y1-Y2管顶回填第一层
	压实度
	6点
	85%
	合格
	2023.3.15
	A05931212301516
	xx检测中心

	15
	地基
与基础
	1-4#桩基
C25机械连接件
	拉伸性能
	1组
	540MPa
	合格
	2023.1.17
	A05931212302248
	xx检测中心

	16
	墩台
	0#墩台
C12双面搭接焊
	拉伸性能
	1组
	540MPa
	合格
	2023.3.17
	A05931212302248
	xx检测中心

	17
	地基
与基础
	1-4#桩基
	桩身完整性
	1根
	Ⅰ类
	合格
	2023.2.15
	A05931212098874
	xx检测中心

	18
	地基
与基础
	1-4#桩基
	桩基承载力
	1根
	符合设计
要求
	合格
	2023.2.15
	A05931212098874
	xx检测中心

	19
	桥跨承重结构
	Z3腹板
	超声波检测
	1组
	Ⅰ级
	合格
	2023.4.15
	A05931212093442
	xx检测中心

	20
	桥跨承重结构
	Z1顶板
	涂层厚度
	1组
	符合设计
要求
	合格
	2023.4.26
	A05931212096566
	xx检测中心

	该工程共计 7 分部工程，共进行了 20 项结构实体检测（☑是□否按照检测计划进行），检测结果：合格 19 项，不合格 1 项（☑是□否处置闭合）。
项目质量负责人（签字）：             年  月  日

	施工单位检查意见：
该分部工程结构实体检测报告☑是□否齐全，☑是□否符合要求。
项目经理（签字）：                  年  月  日
	监理单位审查意见：
该分部工程结构实体检测报告☑是□否齐全，☑是□否符合要求。
总监理工程师（签字）：                 年  月  日




功能性检测记录表
工程名称：  xxx建设工程                                                                                       共 1 页第 1 页
	序号
	分部工程
	检测部位
	检测参数
	检测数量
	设计标准
	检测结果/试验结论
	报告时间/试验时间
	检测报告编号
	检测单位

	1
	路基
	K0+039-K0+185
路床顶
	弯沉
	56点
	232.9
(0.01mm)
	合格
	2019.12.11
	A05931211907131
	xx检测中心

	2
	基层
	K0+039-K0+185
水稳顶
	弯沉
	32点
	22.8
(0.01mm)
	合格
	2019.12.30
	A05970012000073
	xx检测中心

	3
	面层
	K0+039-K0+185
沥青顶
	弯沉
	12点
	17.8
(0.01mm)
	合格
	2023.1.4
	A05970012300172
	xx检测中心

	4
	管道主体工程
	K0+000-K0+039
污水管道
	CCTV
	2井段
	符合设计要求
	合格
	2023.4.2
	CC23-00029A
	xx检测中心

	5
	管道主体工程
	K0+039-K0+185
污水管道
	CCTV
	4井段
	符合设计要求
	合格
	2023.4.10
	CC23-00030A
	xx检测中心

	
	
	
	
	1井段
	
	不合格
	2023.4.10
	
	

	6
	管道主体工程
	K0+039-K0+185
污水管道
	CCTV
	1井段
	符合设计要求
	合格
	2023.4.24
	CC23-00040A
	xx检测中心

	7
	管道主体工程
	K0+039-K0+185
污水管道
	闭水试验
	5井段
	符合设计要求
	合格
	2023.4.14
	/
	/

	该工程共计 4 分部工程，共进行了 7 项功能性检测（☑是□否按照检测计划进行），检测结果：合格 6 项，不合格 1 项（☑是□否处置闭合）。
项目质量负责人（签字）：             年  月  日

	施工单位检查意见：
该工程功能性检测资料□是□否齐全，□是□否符合要求。
项目经理（签字）：                                    年  月  日
	监理单位审查意见：
该工程功能性检测资料□是□否齐全，□是□否符合要求。
总监理工程师（签字）：                               年  月  日




混凝土同养试件检测记录表
工程名称： xxx建设工程                                                                                       共 1 页第 1 页
	序号
	分部工程
	结构部位
（检验批名称）
	强度等级
	制作日期
	检测日期
	龄期
	抗压强度代表值(MPa)
	检测结果
	检测报告编号
	检测单位

	1
	墩台
	xx大桥
0#墩台
	C30
	2022.07.29
	2022.08.18
	20d
（600℃）
	42.3
	合格
	A05910412300053
	xx检测中心

	2
	墩台
	xx大桥
1#墩台
	C30
	2022.07.30
	2022.08.19
	20d
（600℃）
	44.1
	合格
	A05910412300074
	xx检测中心

	3
	桥跨承重结构
	xx大桥
Y3-1T梁
	C50
	2022.07.29
	2022.09.13
	45d
（600℃）
	55.1
	合格
	A05910412300055
	xx检测中心

	该工程共有 2 个分部工程需要留置 3 组同养试件，已完成 2 个分部工程、 3 组混凝土同条件试件的强度检测，检测报告 3 份（☑是□否齐全），其中合格 3 份，不合格 0 份。
项目质量负责人（签字）：               年  月  日

	施工单位检查意见：
该工程混凝土试件（同养）抗压强度检测报告☑是□否齐全，☑是□否符合要求。
项目经理（签字）：                             年  月  日
	监理单位审查意见：
该工程混凝土试件（同养）抗压强度检测报告☑是□否齐全，☑是□否符合要求。
总监理工程师（签字）：                             年  月  日














四、单位（子单位）工程验收资料


  xxx建设 工程分部分项工程验收汇总表
	单位（子单位）工程
	单位(子单位)验收
	分部工程
	子分部工程
	分部（子分部）工程验收
	分项工程
	分项工程验收

	
	验收时间
	验收
人员
	验收结论
	
	
	验收时间
	验收人员
	验收结论
	
	验收内容
（桩号、范围）
	验收时间
	验收人员
	验收结论

	K0+000~K0+200段道路工程
	2023.4.20
	赵工、王工、杨工、刘工、
	符合
要求
	路基
	/
	2022.12.10
	杨工、刘工、段工…
	符合要求
	碎石土
	K0+000~K0+200
	2022.11.10
	杨工
	符合要求

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6%石灰土
	K0+000~K0+200
	2022.12.5
	杨工
	符合要求

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	基层
	/
	2023.3.25
	杨工、刘工、段工…
	符合要求
	12%石灰土基层
	K0+000~K0+200
	2023.1.15
	杨工
	符合要求

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	水泥稳定碎石基层
	K0+000~K0+200
	2023.3.20
	杨工
	符合要求

	
	
	
	
	面层
	/
	2023.4.15
	杨工、刘工、段工…
	符合要求
	透层
	K0+000~K0+200
	2023.4.1
	杨工
	符合要求

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	封层
	K0+000~K0+200
	2023.4.1
	杨工
	符合要求

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	粘层
	K0+000~K0+200
	2023.4.2
	杨工
	符合要求

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	沥青面层
	K0+000~K0+200
	2023.4.10
	杨工
	符合要求

	该工程划分为     道路工程    共  1 个(子)单位工程，其中，  道路工程     (子)单位工程分为  3 个分部工程、  8 个分项工程；   /    (子)单位工程分为 /  个分部工程、 /  个分项工程。
项目质量负责人（签字）：                          年     月     日

	施工单位检查意见：

项目经理（签字）：            年  月  日  
	监理单位审查意见：

总监理工程师（签字）：          年  月  日




单位（子单位）工程质量竣工验收记录
	工程名称
	xxx建设工程
	工程造价（万元）
	1600

	施工单位
	xxx建设有限公司
	单位技术
负责人
	骆工
	开工日期
	按时填写

	项目经理
	王工
	项目技术
负责人
	杨工
	竣工日期
	按时填写

	子单位部位及范围
	K0+000~K0+200段道路、排水、桥梁
	子单位工程规模
	/

	序号
	项目
	验收记录
	验收结论

	1
	分部工程验收
	共 3  分部，经查 3 分部
符合标准及设计要求 3 分部
	符合要求

	2
	质量控制资料核查
	共 22 项，经审查符合要求 3 分部
经核定符合规范要求 22 项
	符合要求

	3
	安全和使用功能核查及抽查结果
	共核查 18 项，符合要求 18 项，
共抽查 18 项，符合要求 18 项，
经返工处理符合要求  0  项
	符合要求

	4
	观感质量验收
	共抽查 7 项，符合要求 7 项
不符合要求 0 项
	符合要求

	综合验收结论
	符合设计和规范要求，总体质量合格

	参加验收单位
	建设单位
	监理单位
	施工单位
	设计单位
	勘察单位

	
	（公章）

项目负责人：
（签字）刘工
   年  月  日
	（公章）

总监理工程师：
（签字）赵工
   年  月  日
	（公章）

[bookmark: _GoBack]项目负责人：
（签字）：张工
   年  月  日
	（公章）

项目负责人：
（签字）沈工
   年  月  日
	（公章）

项目负责人：
（签字）蒋工
  年  月  日




单位（子单位）工程质量控制资料核查记录
	工程名称
	xxx建设工程

	施工单位
	xxx建设有限公司

	子单位工程
	序号
	资料名称
	份数
	核查意见
	核查人

	道路工程
	1
	图纸会审、设计变更、洽商记录及竣工图
	5
	资料齐全、完整
	刘工

	
	2
	工程定位测量、交桩、放线、复核记录
	4
	资料齐全、完整
	

	
	3
	原材料（半成品）进场检测报告
	25
	资料齐全、完整
	

	
	4
	施工试验报告及见证检测报告
	36
	资料齐全、完整
	

	
	5
	隐蔽工程验收记录
	17
	资料齐全、完整
	

	
	6
	施工记录
	22
	资料齐全、完整
	

	
	7
	分部、分项工程验收记录
	11
	资料齐全、完整
	

	桥梁工程
	1
	图纸会审、设计变更、洽商记录及竣工图
	5
	资料齐全、完整
	刘工

	
	2
	工程定位测量、交桩、放线、复核记录
	4
	资料齐全、完整
	

	
	3
	原材料（半成品）进场检测报告
	20
	资料齐全、完整
	

	
	4
	施工试验报告及见证检测报告
	40
	资料齐全、完整
	

	
	5
	隐蔽工程验收记录
	55
	资料齐全、完整
	

	
	6
	施工记录
	42
	资料齐全、完整
	

	
	7
	分部、分项工程验收记录
	11
	资料齐全、完整
	

	
	8
	新材料新工艺施工记录
	2
	资料齐全、完整
	

	排水工程
	1
	图纸会审、设计变更、洽商记录
	4
	资料齐全、完整
	刘工

	
	2
	工程定位测量、交桩、放线、复核记录
	5
	资料齐全、完整
	

	
	3
	原材料（半成品）进场检测报告
	15
	资料齐全、完整
	

	
	4
	施工试验报告及见证检测报告（管道连接、回填以及防腐）
	23
	资料齐全、完整
	

	
	5
	隐蔽工程验收记录
	20
	资料齐全、完整
	

	
	6
	施工记录
	33
	资料齐全、完整
	

	
	7
	分部、分项工程验收记录
	6
	资料齐全、完整
	

	结论：自评合格

施工单位项目经理（签字）：王工
（公章）
年  月  日
	结论：质量控制资料完整

总监理工程师（签字）：赵工
（公章）
年  月  日




单位（子单位）工程安全和使用功能检验资料核查及
主要功能抽查记录
	工程名称
	xxx建设工程

	施工单位
	xxx建设有限公司

	子单位工程
	序号
	资料名称
	份数
	核查结果
	核（抽）查人

	道路工程
	1
	沥青面层构造深度、摩擦系数检测
	2
	资料齐全、完整
	瞿工

	
	2
	洒水试验记录
	1
	资料齐全、完整
	

	
	3
	路基压实度检测报告
	10
	资料齐全、完整
	

	
	4
	弯沉、平整度试验报告
	5
	资料齐全、完整
	

	桥梁工程
	1
	地基土承载力试验记录
	6
	资料齐全、完整
	瞿工

	
	2
	基桩无损检测记录
	6
	资料齐全、完整
	

	
	3
	钻芯取样检测记录
	12
	资料齐全、完整
	

	
	4
	同条件养护试件试验记录
	10
	资料齐全、完整
	

	
	5
	索力调整检测记录
	22
	资料齐全、完整
	

	
	6
	斜拉索张拉力振动频率试验
	22
	资料齐全、完整
	

	
	7
	桥梁动静载试验记录
	2
	资料齐全、完整
	

	
	8
	钢箱梁焊缝检测记录
	67
	资料齐全、完整
	

	排水工程
	1
	压力管道水压试验记录（无压力管道严密性试验）
	6
	资料齐全、完整
	瞿工

	
	2
	管道位置高程及管道变形测量
	8
	资料齐全、完整
	

	
	3
	钢管焊接无损检测报告汇总
	10
	资料齐全、完整
	

	
	4
	混凝土试块抗压强度、抗渗试验汇总
	26
	资料齐全、完整
	

	
	5
	地基加固检测报告
	4
	资料齐全、完整
	

	
	6
	混凝土管道渗漏水调查记录
	2
	资料齐全、完整
	

	结论：
施工单位项目经理（签字）：王工
（公章）       年  月  日
	结论：
总监理工程师（签字）：赵工
（公章）       年  月  日













五、其他资料

市政工程设计变更汇总表
	工程名称：      xxx建设工程                                 监督注册号： 3201013202100100000                         第  1 页，共  1 页

	序号
	变更情况
	变更核查和实施情况
	备注

	
	变更类型
	变更单编号
	变更时间
	变更内容
	变更对应原图审合格的图纸编号
	变更是否涉及强制性标准或地基基础、结构安全或使用功能（是/否）
	变更是否经原审查机构审查合格（是/否）
	设计变更审查核准单编号
	实施情况（已完成/未实施）
	

	1
	A
	2022W014-BG-DL-01
	2024.9.20
	在K0+125道路南侧增设G100地块开口。
	2024W014-SSB2DL0402DL01
	否
	否
	/
	已完成
	

	2
	B
	2022W014-HD-DL-01
	2024.10.7
	隔离带缘石外贴面厚度为3cm，厚度较厚，安装难度较大，建议适当削减，拟参照周边已实施道路，采用1.5cm厚的花岗岩贴面。
	2024W014-SSB2DL0402DL22
	否
	否
	/
	已完成
	

	3
	C
	2022W014-QS-DL-01
	2024.10.18
	因现状地块围墙侵入道路人行道红线范围，故局部人行道局部缩窄，但不影响正常行人（尤为盲人）出行，待后续地块退让后，对该段围墙进行拆除并实施剩余宽度人行道。
	2024W014-SSB2DL0402DL01
	否
	否
	/
	已完成
	

	（以下空白）

	经统计，该工程合计设计变更共  3  项（其中设计变更通知单   1 项，技术核定单  1  项，洽商记录  1  项，工程联系单  / 项，其它  /  项），工程实体与设计文件（含变更）、竣工图一致，如有不实，愿承担相应法律责任。

建设单位（公章）                       监理单位（公章）                         施工单位（公章）                   设计单位（公章）
项目负责人（签字）： 刘工              项目总监理工程师（签字）： 赵工          项目经理（签字）：  王工           项目负责人（签字）：沈工                                                                     
      年   月   日                              年   月   日                         年   月   日                            年   月   日




检测不合格报告及处理汇总表
工程名称： xxx建设工程                                              　监督注册号：3201013202100100000         共 1 页第 1 页
	序号
	报告编号
	检测单位
	不合格项目
	检测数据及结果
	设计标准
	对应部位
（代表批次/检验批）
	报告日期
	收到日期
	处理措施
	处理结果

	1
	A05931212101128
	南京市政公用工程质量检测中心站
	沥青混凝土厚度
	28
	40
	K1+550右侧
	2021.3.5
	2021.3.19
	返工处理
	监理见证返工处理，重新检测合格的报告编号：A05931212303274、A05931212303275

	2
	A05980012000192
	南京市政公用工程质量检测中心站
	管道CCTV
	/
	/
	Y36-Y36’
	2020.10.15
	2020.10.20
	复试
	经人工修复后，复试合格，检测报告编号：CC23-00086A

	3
	A05980012000192
	南京市政公用工程质量检测中心站
	路缘石
	/
	/
	K1+550-K2+000
	2020.10.15
	2020.10.20
	退场处理
	监理见证退场，重新进场路缘石检测合格，检测报告编号：CC24-00087A。

	经统计，该工程检测不合格处理共  3  项（其中复试  1  项，退场处理 1  项，返工处理  1  项，设计核定认可 0  项，鉴定检测  0 项，根据技术方案或协商文件处理  0  项，其它  0  项），处理措施及结果☑是□否符合要求。

         建设单位（公章）                                监理单位（公章）                                      施工单位（公章）                                  
         项目负责人（签字）：                            项目总监理工程师（签字）：                            项目经理（签字）：                              
年   月   日                                      年   月   日                                         年   月   日                        




市政工程严重质量问题统计汇总表
工程名称：         xxx建设工程                                      　　　　　　　　　　　　　　  　监督注册号： 3201013202100100000 
	序号
	问题发生部位
	发生时间
	经济损失（万元）
	整改完成情况
	责任单位

	1
	无
	无
	无
	无
	无

	（以下空白）

	建设单位意见：

项目负责人（签字）：
  （公章）
年　　月　　日
	监理单位意见：

总监理工程师（签字）
     （公章）
年　　月　　日
	施工单位意见：

项目经理（签字）
           （公章）
年　　月　　日





工程建设基本程序和备案要件核查表
	工程名称： xxx建设工程 
	监督注册号：3201013202100100000

	序号
	法定程序及相关事项
	核查结论

	1
	施工许可证（或施工许可管理部门出具的书面意见）
	☑有        ☐无 

	2
	施工图设计文件审查合格证
	☑有 ☐无 ☐不涉及

	3
	建设工程规划许可证
	☑有 ☐无 ☐不涉及

	4
	建设工程规划核实合格书
	☑有 ☐无 ☐不涉及

	5
	建设工程消防验收意见书（隧道、厂站工程）
	☐有 ☐无 ☑不涉及

	6
	城建档案部门出具的建设工程档案预验收意见书
	☑有 ☐无

	7
	工程质量保修书
	☑有 ☐无

	8
	验收通知书及验收方案
	☑有 ☐无 

	9
	单位工程质量竣工验收记录
	☑有 ☐无

	10
	工程施工质量竣工报告
	☑有 ☐无 

	11
	工程勘察质量检查报告
	☐有 ☑无 ☐不涉及

	12
	工程设计质量检查报告
	☑有 ☐无 

	13
	工程监理质量评估报告
	☑有 ☐无 

	14
	市政工程功能性试验资料
	☑有 ☐无

	核查结论：
☐符合要求   ☐不符合要求
缺少资料：                                                         

	建设单位意见：


项目负责人（签字）：
（公章）
	监理单位意见：


总监理工程师（签字）：
（公章）
	施工单位意见：


项目经理（签字）：
（公章）





工程款支付情况表
	工程项目
	 xxx建设工程

	工程地点
	江苏省南京市xx区

	建设单位
	xxx集团有限公司

	施工单位
	xxx建设集团有限公司

	工程造价
	  1.6 亿元
	开/竣工时间
	按实填写

	建设单位是否已按合同约定支付工程款
	☑是       □否

	
建设单位意见：


（公章）
年   月   日
	
施工单位意见：


（公章）
年   月   日

	备注
	




